---
title: Android Auto
parent: User Guide
nav_order: 18
last_updated: 2026-07-07
description: Android Auto のヘッドユニットで Meshtastic をハンズフリーで使えます。メッセージの読み上げ、音声での返信、運転中のノードとメッシュ状態の確認ができます。
aliases:
  - android-auto
  - car
  - head-unit
  - auto
---

# Android Auto

Meshtastic は Android Auto と連携しており、ハンドルから手を、道路から目を離すことなく、運転中もメッシュとつながっていられます。

> ⚠️ **注意：** Android Auto のサポートは、**Google 版の Android ビルドでのみ**利用できます。 F-Droid 版には含まれておらず、デスクトップや iOS でも利用できません。

> ℹ️ **現在提供されている機能：** Google Play 版は、**通知のみ**の車載メッセージング機能を提供します。受信メッセージがヘッドユニットで通知され、その通知コントロールから返信します。 以下で説明する、タブ形式の完全な**メッセージ／ノード／ステータス**体験は、Android Car App Library 上に構築されたベータ版で（Google のテンプレート型車載 UI は現在、Play の Closed／Internal トラックに制限されています）、`-PenableCarTemplates=true` でコンパイルしたビルドにのみ表示されます。 このページの残りの部分では、そのベータ体験について説明します。

## 概要

スマートフォンが Android Auto のヘッドユニット（または開発用の Desktop Head Unit エミュレーター）に接続されると、ベータ版のビルドは、Android Car App Library で構築されたメッセージングアプリとして Meshtastic を表示し、運転中でも安全にひと目で使えるよう最適化された、タブ形式のホーム画面を備えます：

- **メッセージ**：最近の会話。ハンズフリーの読み上げと返信ができます。
- **ノード**：メッシュのノードリスト。ノード詳細ビューを備えます。
- **ステータス**：現在の接続とメッシュの状態。

車載アプリは、独自の新しい接続を追加しません。 Meshtastic アプリの既存の接続・ノード・メッセージの状態を使うため、スマートフォンがすでに接続している対象をそのまま反映します。

> ⚠️ **注意：** 車載アプリがライブデータを表示するには、スマートフォンが Meshtastic 無線機に接続されている必要があります。 アプリが切断されている場合、車載画面はその切断状態を反映します。

## メッセージ

メッセージタブには、最近の会話が一覧表示されます。 運転中は、次のことができます：

- **メッセージを読み上げてもらう**ことで、画面を見る必要がなくなります。
- ヘッドユニットの返信コントロールを使って**音声またはテキストで返信**し、ハンズフリーで応答を音声入力できます。

## ノード

ノードタブには、メッシュのノードリストが車載向けのレイアウトで表示されます。 ノードを選択すると、そのノードの主要な情報を含むノード詳細ビューが開きます。 表示される情報の詳しい意味については、[ノード](nodes) を参照してください。

## ステータス

ステータスタブは、現在の接続とメッシュの状態をひと目で分かるようにまとめます。スマートフォンを開かずに、無線機にまだ接続されているか確認するのに便利です。

## 関連トピック

- [メッセージとチャンネル](messages-and-channels)：スマートフォンでの完全なメッセージング機能
- [ノード](nodes)：詳細なノードリストとノード詳細の情報
- [コネクション](connections)：アプリが無線機に接続する方法

---

