---
title: ファームウェア更新
parent: User Guide
nav_order: 13
last_updated: 2026-07-07
description: 無線機のファームウェアを Bluetooth または USB で更新します。OTA の手順、バージョンチャンネル、事前チェック、復旧について説明します。
aliases:
  - firmware
  - update
  - ota
  - flash
---

# ファームウェア更新

新機能、バグ修正、セキュリティ改善のために、Meshtastic 無線機を最新のファームウェアに保ちましょう。

## 更新を確認する

1. 接続中の無線機の設定を開き、「**詳細設定**」で「**ファームウェア更新**」をタップします。 この項目は、OTA に対応したデバイスでのみ表示されます。
2. アプリが、利用可能なファームウェアバージョンを確認します。
3. 利用可能な更新には、バージョン番号と変更履歴の概要が表示されます。

## 更新方法

### Bluetooth 経由の OTA（無線更新）

Android ユーザーにとって最も一般的な更新方法です：

1. 無線機が Bluetooth で接続されていることを確認します。
2. ファームウェア更新画面に移動します。
3. 希望するファームウェアバージョンを選択します。
4. 「**更新**」をタップして OTA 処理を開始します。
5. 更新が完了するまで待ちます。更新中は**接続を切断しないでください**。

![ファームウェアの更新を確認中](../../assets/screenshots/firmware_checking.png)

> ⚠️ **警告：** ファームウェア更新を中断すると、デバイスが起動不能になることがあります。 無線機のバッテリーが十分にある（50% 以上を推奨）ことを確認し、処理の間ずっと Bluetooth の通信範囲内に置いてください。

![ファームウェアの免責事項](../../assets/screenshots/firmware_disclaimer.png)

### アプリ内での USB 更新

無線機が（Bluetooth ではなく）**USB／シリアル**で接続されている場合、ファームウェア更新画面に「**USB ファイル転送**」が表示されます。 アプリはデバイスを DFU モードで再起動し、システムのファイル選択画面を使って `.uf2` ファイルをデバイスの DFU ドライブに保存するよう促します。 このオプションは USB／シリアル接続でのみ表示され、Bluetooth では利用できません。

> ℹ️ **nRF ブートローダーに関する注意：** 一部のデバイス（例：RAK WisBlock RAK4631）では、ベンダーのシリアル DFU ツール（`adafruit-nrfutil` など）でブートローダーを書き込む必要があります。`.uf2` をコピーするだけではブートローダーは更新されません。 これに該当する場合、アプリがヒントを表示します。

### その他の書き込み方法

復旧時、または OTA とアプリ内 USB のどちらも使えない場合：

- [Meshtastic Web Flasher](https://flasher.meshtastic.org) を使用する
- または、デスクトップで [Meshtastic CLI ツール](https://meshtastic.org/docs/getting-started/flashing-firmware) を使用する

## バージョンチャンネル

| チャンネル    | 説明                                      |
| -------- | --------------------------------------- |
| 安定版      | ほとんどのユーザーに推奨。テスト済みのリリース                 |
| アルファ版    | プレビューリリース。バグを含む場合があります                  |
| ローカルファイル | ダウンロードしたリリースではなく、自分で選んだファームウェアファイルを書き込む |

## 更新前のチェックリスト

更新する前に：

- [ ] バッテリー 50% 以上
- [ ] 安定した Bluetooth 接続
- [ ] 現在の設定を控えておく（メジャーバージョンの変更時にリセットされることがあります）
- [ ] 破壊的変更がないか、リリースノートを確認する

## 更新後

ファームウェアの書き込み後、アプリは更新を検証し、デバイスが再びオンラインになるのを待ちます：

![更新を検証し、デバイスの再接続を待っている様子](../../assets/screenshots/firmware_verifying.png)

更新が成功すると：

- 無線機が自動的に再起動します
- Bluetooth 接続が再確立されます
- 設定が保持されているか確認します
- ファームウェア更新画面の「**現在インストール済み**」で新しいバージョンを確認します。バージョンは、ノードの詳細ページや接続画面にも表示されます

![ファームウェア更新の成功](../../assets/screenshots/firmware_success.png)

## トラブルシューティング

### 更新が止まる

更新が固まったように見える場合：

- 手を加える前に、少なくとも 5 分待つ
- 本当に止まっている場合は、無線機の電源を入れ直す
- もう一度更新を試みる

![ファームウェア更新のエラー](../../assets/screenshots/firmware_error.png)

### 更新後にデバイスが起動しない

デバイスが起動しない場合：

1. USB でコンピューターに接続してみる
2. リカバリー／DFU モードで Web Flasher を使用する
3. 動作確認済みのファームウェアバージョンを書き込む
4. デバイス固有の復旧手順については、Meshtastic の Discord を確認する

### 互換性の警告

次の場合、アプリが警告を表示することがあります：

- 接続中の無線機のファームウェアが、対応する最小バージョンを下回っている
- アプリとファームウェアの間でメジャーバージョンが一致していない
- 非推奨の機能に移行が必要

> ⚠️ **重要：** 互換性を確保するため、ファームウェア更新の前、または同時に、必ず Meshtastic アプリを更新してください。

## 関連トピック

- [コネクション](connections)：ファームウェア更新後の再接続
- [ファームウェア書き込みガイド](https://meshtastic.org/docs/getting-started/flashing-firmware)：meshtastic.org にあるファームウェア書き込みの完全な手順
- [対応デバイス](https://meshtastic.org/docs/hardware/devices)：デバイスごとのファームウェア互換性を確認
- [FAQ](https://meshtastic.org/docs/about/faq)：meshtastic.org のよくある質問

---

