---
title: ノードメトリクス
parent: User Guide
nav_order: 5
last_updated: 2026-07-08
description: 各メッシュノードのテレメトリダッシュボード。デバイスの状態、環境センサー、大気質、信号品質、電力、ルート追跡、位置履歴を表示します。
aliases:
  - metrics
  - telemetry
  - device-metrics
  - signal
---

# ノードメトリクス

ノードの詳細画面では、メッシュ上の各ノードについて、包括的なテレメトリとメトリクスを確認できます。

## デバイスメトリクス

各ノードが報告する基本的な動作情報です：

| メトリクス       | 説明             |
| ----------- | -------------- |
| バッテリー残量     | 現在のバッテリー残量（％）  |
| 電圧          | バッテリー電圧の測定値    |
| チャンネル全体の利用率 | 消費した電波利用時間の割合  |
| 電波利用時間      | このノードが使用した送信時間 |
| 連続稼働時間      | 前回の再起動からの経過時間  |

デバイスメトリクスは、バッテリー残量・電圧・チャンネル利用率・電波利用時間・連続稼働時間の推移を示すトレンドのスパークライン付きの個別カードとして表示されます。

> 💡 **ヒント：** メトリクスカードをタップすると、履歴データ点を含む詳細なグラフに展開できます。 時間軸はピンチ操作で拡大縮小できます。

## 環境メトリクス

環境センサーのデータです（対応ハードウェアが必要）：

| メトリクス    | センサーの例                |
| -------- | --------------------- |
| 温度       | BME280, BME680, SHT31 |
| 湿度       | BME280, BME680, SHT31 |
| 大気圧      | BME280, BMP280        |
| ガス抵抗     | BME680                |
| IAQ（大気質） | BME680                |

環境メトリクスは、傾向を分析しやすいよう時系列でグラフ化されます。温度・湿度・気圧はそれぞれ独立した折れ線グラフになり、測定単位が Y 軸に表示されます。

BME680 の \*\*IAQ（室内空気質）\*\*指数は、ガス抵抗から算出される 0〜500+ の単一の値で、_非常に良い_ から _危険なほど汚染_ までの色分けされたスケールで表示されます：

![「非常に良い」から「危険なほど汚染」までの IAQ 指数スケール](../../assets/screenshots/node-metrics_iaq_scale.png)

> 💡 **ヒント：** 環境メトリクスには、リモートノードに接続されたセンサーが必要です。 すべてのノードが環境データを報告するわけではありません。 対応センサーの一覧については、[テレメトリとセンサー](telemetry-and-sensors) を参照してください。

## 大気質メトリクス

大気質は、粒子状物質センサーや CO₂ センサーを搭載したノード向けの専用メトリクスビューです。 これは、環境メトリクスに記載されている **BME680 の IAQ の測定値とは別のもの**です。IAQ はガス抵抗から算出される単一の指数であるのに対し、大気質ビューはその基となる粒子状物質と CO₂ の測定値をグラフ化します。

| メトリクス                 | 単位      | 説明                                                                                                                             |
| --------------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| PM1.0 | µg/m³   | 1.0 ミクロンまでの粒子状物質                                                                                               |
| PM2.5 | µg/m³   | 2.5 ミクロンまでの粒子状物質                                                                                               |
| PM10                  | µg/m³   | 10 ミクロンまでの粒子状物質                                                                                                                |
| AQI                   | EPA 指数  | 最近の PM2.5 の履歴から算出される EPA の **NowCast** AQI で、色分けされた深刻度ラベルが付きます。 十分な測定値が蓄積されると、PM2.5 の横に表示されます。 |
| CO₂                   | ppm     | 二酸化炭素の濃度                                                                                                                       |
| CO₂ 温度                | °C / °F | CO₂ センサー自体が報告する温度（例：SCD4x）                                                                                                     |
| CO₂ 湿度                | %       | CO₂ センサーが報告する相対湿度                                                                                                              |

CO₂ の測定値は、大気質をひと目で把握できるよう、深刻度に応じて色分けされます：

| 区分     | CO₂ の範囲（ppm）                     | 色    |
| ------ | -------------------------------- | ---- |
| 良      | < 1000  | 緑    |
| 空気がこもる | < 2000  | 黄色   |
| 不良     | < 5000  | オレンジ |
| 危険     | < 30000 | 赤    |
| 退避     | ≥ 30000                          | 濃い赤  |

![CO₂ の深刻度が色分けされた大気質の測定値](../../assets/screenshots/node-metrics_air_quality.png)

大気質のログ／メトリクスボタンは、**ノードが大気質のテレメトリを報告したときにのみ**、ノードの詳細画面に表示されます。 大気質ビューでは、次のことができます：

- グラフの**期間**を選択します。
- **メトリクスチップ**で絞り込みます。データがあるメトリクスのみが表示されます。
- 最新の大気質テレメトリを**更新／要求**します。
- 表計算ソフトで分析できるよう、**CSV にエクスポート**します。

> 💡 **ヒント：** 大気質メトリクスには、リモートノードに対応する大気質センサーが必要です。 ノードに粒子状物質センサーや CO₂ センサーがない場合、大気質ボタンは表示されません。 対応ハードウェアについては、[テレメトリとセンサー](telemetry-and-sensors) を参照してください。

## 信号メトリクス

無線信号の品質に関する情報です：

| メトリクス  | 説明                                   |
| ------ | ------------------------------------ |
| SN比    | 信号対ノイズ比（高いほど良い）                      |
| RSSI   | 受信信号強度インジケーター（0 に近いほど良い）             |
| ノイズフロア | ローカルの背景 RF ノイズ（dBm、値が小さい（負が大きい）ほど静か） |
| ホップ数   | 直前のメッセージのメッシュホップ数                    |

### 信号品質の目安

信号品質は、固定のしきい値ではなく、**現在の LoRa モデムプリセットの復調限界に対する SNR** で評価されます。同じ SNR でもプリセットによって意味が異なります（例：−15 dB は LongSlow では問題ありませんが、ShortFast では使い物になりません）。 RSSI は表示されますが、評価には含まれません。 `limit` をプリセットの SNR 限界とすると：

| 品質 | 基準                                                    |
| -- | ----------------------------------------------------- |
| 良  | SNR がプリセットの限界を上回る                                     |
| 普通 | 限界より 5.5 dB 未満低い                      |
| 不良 | 限界より 5.5 dB〜7.5 dB 低い |
| なし | 限界より 7.5 dB を超えて低い                    |

詳しい説明は、[信号メーターを理解する](signal-meter) を参照してください。

接続中の無線機のローカル統計も、利用可能な場合は信号品質に表示されます。 これらのログには、ノイズフロア、トラフィックカウンター、中継カウンター、オンラインノード数、無線機の連続稼働時間が含まれます。 ノイズフロアのグラフでは、混雑した RF 環境を見分けやすいよう、-85 dBm に破線の基準線が引かれます。 「**要求**」で接続中の無線機に最新のローカル統計テレメトリレポートを要求し、「**消去**」でそのノードのローカル統計ログを削除し、「**保存**」で表示中のローカル統計の履歴を CSV としてエクスポートします。

## 電力メトリクス

電力管理のテレメトリです（INA センサーまたは対応ハードウェアが必要）：

| メトリクス | 説明           |
| ----- | ------------ |
| バス電圧  | 供給電圧         |
| 電流    | 消費電流（ミリアンペア） |
| 電力    | 計算されたワット数    |

## ルート追跡

ルート追跡は、メッセージがメッシュ内を通る経路を表示します：

1. ノードの詳細画面で、「**ルート追跡**」をタップします。
2. アプリが対象のノードにルート追跡の要求を送信します。
3. 結果には、各ホップが SNR／RSSI の値とともに表示されます。

### ルート追跡の結果の見方

```
自分 → ノード A (SNR: 8.5) → ノード B (SNR: 5.2) → ターゲット
```

各ホップは、メッセージを転送した中継ノードを表します。

## 位置ログ

位置情報を共有しているノードの、過去の位置データです：

- GPS 座標
- 標高
- 速度（移動中の場合）
- 各位置報告のタイムスタンプ

## 隣接ノード情報

あるノードが直接受信できるノードを表示します。メッシュのトポロジーを把握するのに役立ちます。

## メトリクスを表示する

1. 「**ノード**」に移動します。
2. 確認したいノードをタップします。
3. 詳細タブからメトリクスのカテゴリを選択します。

![ノードの詳細：ローカルデバイス](../../assets/screenshots/nodes_detail_local.png)

位置タブには、GPS を共有しているノードの位置データが表示されます：

![位置のインラインコンテンツ](../../assets/screenshots/nodes_position.png)

> ⚠️ **注意：** メトリクスは、リモートノードが報告した場合にのみ利用できます。 メトリクスは、各ノードのテレメトリ設定で構成された間隔で更新されます。

## 関連トピック

- [ノード](nodes)：ノードリスト、絞り込み、並べ替え
- [テレメトリとセンサー](telemetry-and-sensors)：対応センサーと設定
- [信号メーター](signal-meter)：SNR と RSSI から信号品質を計算する方法
- [探索](discovery)：ルート追跡の詳細と隣接ノード情報
- [単位とロケール](units-and-locale)：温度・距離・速度の表示形式

---
