---
title: 単位・計測・ロケール
parent: User Guide
nav_order: 16
last_updated: 2026-07-08
description: アプリが、デバイスのロケールに基づいて温度・距離・速度などの計測値をどう表示するかを説明します。
---

# 単位・計測・ロケール

Meshtastic アプリは、温度・距離・速度・時刻を、デバイスで設定されている単位で自動的に表示します。アプリ内で変更する設定はありません。

---

## 仕組み

Meshtastic の無線機は、常に**メートル法の単位**（メートル、°C、m/s、hPa など）でデータを送信します。 アプリはこのデータを受信すると、デバイスのロケールで指定された単位系に変換して値を表示します。

Android では、計測の設定はシステムの**言語と地域**の設定によって決まります。 デスクトップ（JVM）では、アプリは JVM のデフォルトの `Locale` を使用します。

> 💡 **ヒント：** アプリ内で単位を切り替える必要はまったくありません。 システムの計測設定を変更すると、Meshtastic のすべての画面（ノードの詳細、テレメトリのグラフ、天気、標高など）が自動的に更新されます。

---

## 温度

環境センサーの温度値は **°C** で送信され、デバイスの温度単位の設定に基づいて表示されます。

![温度を含む環境メトリクス](../../assets/screenshots/nodes_environment_metrics.png)

| あなたの設定 | 表示   |
| ------ | ---- |
| 摂氏     | 22°C |
| 華氏     | 72°F |

これは、アプリ全体のすべての温度表示に影響します：ノードの環境テレメトリ、土壌温度、露点、テレメトリグラフの軸。

## 距離と標高

ノード間の距離と GPS の標高は**メートル**で送信され、自動的にスケーリングされて変換されます。

![距離情報の表示](../../assets/screenshots/nodes_distance_info.png)

| あなたの設定       | 短い距離     | 長い距離                   | 標高       |
| ------------ | -------- | ---------------------- | -------- |
| メートル法        | 350 m    | 2.5 km | 1,200 m  |
| ヤード・ポンド法（米国） | 1,148 ft | 1.6 mi | 3,937 ft |

アプリは自然なスケーリングを使用します。短い距離はメートルやフィートのままで、長い距離は自動的にキロメートルやマイルに切り替わります。

### 表示される場所

- **ノードリスト**：各ノードまでの距離と方位
- **ノードの詳細**：標高、自分の位置からの距離
- **マップ**：ウェイポイントまでの距離、ルート追跡のホップ距離
- **コンパス**：選択したノードまでの距離

## 速度

GPS の対地速度は、ロケールで優先される速度単位で表示されます。

| あなたの設定       | 表示      |
| ------------ | ------- |
| メートル法        | 12 km/h |
| ヤード・ポンド法（米国） | 7 mph   |

## 風力

環境センサーの風速と突風のデータは **m/s** で送信され、表示用に変換されます。

| あなたの設定       | 表示     |
| ------------ | ------ |
| メートル法        | 5 m/s  |
| ヤード・ポンド法（米国） | 11 mph |

風の測定値は、「**ノードの詳細**」の環境セクションと「**環境テレメトリ**」のグラフに表示されます。

## 降水量

降水量の測定値（1 時間および 24 時間の合計）は **mm** で送信され、表示用に変換されます。

| あなたの設定       | 表示                     |
| ------------ | ---------------------- |
| メートル法        | 12 mm                  |
| ヤード・ポンド法（米国） | 0.5 in |

## 変わらない単位

一部の単位は国際標準であり、ロケールに関係なく同じように表示されます：

| 計測項目          | 単位    | 理由          |
| ------------- | ----- | ----------- |
| 大気圧           | hPa   | 国際的な気象標準    |
| 方位／進行方向       | °（度）  | 普遍的な航法の慣例   |
| 放射線           | μR/hr | 標準的な線量測定の単位 |
| GPS 座標        | 十進法の度 | 普遍的な地理標準    |
| 湿度、バッテリー、土壌水分 | %     | 普遍的         |

## 日付と時刻

アプリ全体のすべてのタイムスタンプ（最後の通信、メッセージの時刻、テレメトリのログ、グラフの軸）は、デバイスの日付と時刻の設定に従います。

| 設定          | 制御する内容 | 例                                                |
| ----------- | ------ | ------------------------------------------------ |
| **24 時間表示** | 時刻の形式  | 14:30 vs 2:30 PM |
| **日付形式**    | 日付の並び順 | 09/05/2026 vs 05/09/2026                         |

アプリは、意味がある場面では**相対時間**も使用します。たとえばノードリストの「5 分前」や「2 時間前」で、これらはデバイスの言語に自動的にローカライズされます。

## 計測系を変更する（Android）

Android では、計測系（メートル法かヤード・ポンド法か）は地域設定に連動しています：

1. 「**Android の設定 → システム → 言語と地域**」を開きます
2. 「**地域**」または「**計測単位**」の設定を変更します
3. Meshtastic に戻ります。値がすぐに更新されます

> 💡 **ヒント：** すべての計測値の書式は一元的に処理され、プラットフォームのロケールに従うため、単位はアプリ全体で一貫しています。

## 関連トピック

- [ノードメトリクス](node-metrics)：温度・距離・センサー値が表示される場所
- [テレメトリとセンサー](telemetry-and-sensors)：これらの計測値を生成するセンサー
- [計測と書式](../developer/measurement)：書式ユーティリティの開発者向けリファレンス
- [設定：無線機とユーザー](settings-radio-user)：単位の選択を決める地域設定

---

