---
title: はじめに
parent: User Guide
nav_order: 1
last_updated: 2026-07-08
description: 初回起動時のセットアップ：権限、オンボーディングの流れ、無線機を接続した後の次のステップ。
aliases:
  - 初回起動
  - セットアップ
  - 概要
---

# はじめに

Meshtastic へようこそ！ このガイドでは、Meshtastic Android アプリの初期設定を順を追って説明します。

## 初回起動

アプリを初めて開くと、必要な権限と設定を構成するための導入フローが案内されます。 各ステップは順番に完了することも、スキップして後で Android の設定で権限を構成することもできます。

### ようこそ画面

ようこそ画面では、Meshtastic とその主な機能を紹介します：

- オフグリッドのメッシュ通信
- 携帯電話やインターネットは不要
- エンドツーエンドで暗号化されたメッセージング

**開始する**をタップして、セットアップフローを進めます。

![ようこそ画面](../../assets/screenshots/onboarding_welcome.png)

## 権限

アプリはセットアップ中にいくつかの権限を要求します。 それぞれに特定の目的があり、一部は主要な機能に必要です。

### Bluetooth の権限

Bluetooth は、スマートフォンと Meshtastic 無線機の主な接続方法です：

- **Bluetooth スキャン**：近くの Meshtastic 無線機を検出します
- **Bluetooth 接続**：ペアリング済みの無線機との接続を確立して維持します

プロンプトが表示されたら、両方の権限を許可してください。 Bluetooth がない場合は、代わりに USB または TCP 接続を使用する必要があります。

### 位置情報の権限

> ⚠️ **なぜ Bluetooth に位置情報が必要なのですか？** Android では、近くの Bluetooth Low Energy デバイスを検出するために位置情報の権限が必要です。 これは Android システムの要件であり、Meshtastic 固有の仕様ではありません。

Meshtastic は、次の目的でも位置情報を使用します：

- メッシュマップ上に自分の位置を表示する
- 他のノードまでの距離を計算する
- 他のメッシュメンバーと GPS 座標を共有する（有効な場合）

お好みに応じて、\*\*「アプリの使用中のみ」**または**「常に許可」\*\*を選択してください：

- **アプリの使用中のみ**：アプリが開いているときだけ位置情報を更新します
- **常に許可**：常時メッシュに存在するために、バックグラウンドでの位置情報更新を有効にします

拒否すると、Bluetooth スキャンが機能せず、ノードは位置情報を報告しません。

### 通知の権限

通知は、次のことをお知らせします：

- チャンネルおよびダイレクトメッセージの受信
- メッシュに参加する新しいノード
- リモートノードのバッテリー低下

> 💡 **ヒント：** 通知の設定は、後で Android のシステム設定で細かく調整できます。アプリはカテゴリごとに個別の通知チャンネルを作成する（さらに、バックグラウンドサービスなどの内部用のものもいくつか作成する）ため、個別に有効化したり消音したりできます。

### 重要なアラートの権限

対応デバイスでは、アプリが重要なアラートの権限を要求することがあります：

- これらは、サイレントモードを突破できる高優先度の通知です
- 緊急のメッシュアラートや至急のメッセージに役立ちます
- 突破通知が不要な場合は、このステップを**スキップ**できます
- 後で Android の通知設定で構成または取り消しができます

## セットアップ後

権限を許可すると、アプリはメイン画面に移行します。 最初に行うべきことは、Meshtastic 無線機への接続です。詳しい手順は[接続](connections)を参照してください。

> 💡 **ヒント：** セットアップ中に権限をスキップした場合は、後で\*\*「Android 設定 → アプリ → Meshtastic → 権限」\*\*から許可できます。 不足している権限が、使おうとする機能を妨げる場合は、アプリが再度確認を求めます。

## 次のステップ

無線機に接続したら、次を確認してみましょう：

- [接続](connections)：最初の無線機デバイスをペアリングする
- [メッセージとチャンネル](messages-and-channels)：最初のメッセージを送信する
- [ノード](nodes)：メッシュに参加しているノードを確認する
- [マップとウェイポイント](map-and-waypoints)：ノードの位置を表示する
- [設定](settings-radio-user)：無線機とユーザープロフィールを構成する

Meshtastic は初めてですか？ meshtastic.org の[入門ガイド](https://meshtastic.org/docs/getting-started)では、ハードウェアの選択、無線機の初期設定、最初のメッシュのセットアップについて説明しています。

---
