---
title: ノード
parent: User Guide
nav_order: 4
last_updated: 2026-07-08
description: メッシュノードの閲覧・絞り込み・並べ替え。詳細、信号品質、役割、クイック操作を確認できます。
aliases:
  - node-list
  - mesh-nodes
  - peers
  - hop-histogram
---

# ノード

ノード画面には、メッシュネットワーク上で見えているすべてのデバイスが表示されます。

## ノードリスト

ノードリストには、無線機が受信したすべてのノードが、次の情報とともに表示されます：

- **ノード名：** ユーザーが設定した正式名称
- **短縮名：** 4 文字の識別子
- **信号品質：** 最後に受信したときの信号強度
- **最後の通信：** 最後に通信してからの経過時間
- **距離：** 推定距離（位置情報が共有されている場合）
- **バッテリー：** リモートノードのバッテリー残量（テレメトリが有効な場合）

### ノードのステータス表示

| バッジ      | 意味                 |
| -------- | ------------------ |
| 🟢 オンライン | 過去 2 時間以内に受信したノード  |
| ⚪ オフライン  | 2 時間を超えて受信していないノード |
| ⭐ お気に入り  | ユーザーがお気に入りに設定したノード |

ノードは、過去 2 時間以内に受信していれば**オンライン**、そうでなければ**オフライン**とみなされます。「離席中」のような中間の段階はありません。

### ノードの役割

ノードには、メッシュ上での動作に影響するさまざまな役割を設定できます：

| 役割              | 説明                                                                                                    |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| クライアント          | 標準的なエンドユーザーのデバイス                                                                                      |
| クライアント・ベース      | お気に入りノードの通信をルーター・レイトの優先度で扱い、それ以外の通信はクライアントとして扱います                                                     |
| クライアント・ミュート     | 受信しますが、再送信はしません                                                                                       |
| クライアント・非表示      | クライアント・ミュートと同様で、さらにノードリストから隠れます                                                                       |
| ルーター            | メッセージの転送を優先し、中継のために起動し続けます                                                                            |
| ルーター・レイト        | 1 回だけ再送信するインフラノードですが、他のすべてのモードの後にのみ行います（補助的なカバレッジを提供します）                                              |
| ~~ルーター・クライアント~~ | ⚠️ **非推奨**（ファームウェア 2.3.15 で削除）。選択できなくなりました。代わりにルーターまたはクライアントを使用してください |
| ~~リピーター~~       | ⚠️ **非推奨**（ファームウェア 2.7.11 で削除）。選択できなくなりました。代わりにルーターを使用してください          |
| トラッカー           | 一定間隔での位置報告に最適化されています                                                                                  |
| センサー            | テレメトリ報告に最適化されています                                                                                     |
| TAK             | TAK システムと相互運用します（CoT を送受信）                                                                            |
| TAK Tracker     | TAK の位置報告のみ                                                                                           |
| ロスト＆ファウンド       | 回収のために位置を継続的に発信します                                                                                    |

### 役割を選ぶ

ほとんどのユーザーは、デフォルトの**クライアント**役割のままにしてください。 次のような場合は、別の役割を検討してください：

- **ルーター：** 電源が安定した、固定された高所（屋上、丘の上など）にノードを設置している場合。 ルーターは他のノードのメッセージを中継するために常に起動し続け、メッシュのカバレッジ拡大に不可欠です。 バッテリー駆動のハンドヘルドデバイスではルーターを使用しないでください。
- **ルーター・レイト：** パケットを常に 1 回だけ再送信するインフラノードですが、他のすべてのルーティングモードの番が終わった後にのみ行います。 主要なルーターと競合することなく、ローカルのクラスターに補助的なカバレッジを提供します。
- **クライアント・ベース：** お気に入りノードとの間の通信をルーター・レイトの優先度で扱い（それらのメッセージが追加の中継カバレッジを得られるようにします）、それ以外はすべて通常のクライアントとして処理します。
- **クライアント・ミュート：** メッシュの通信を受信したいが、中継には貢献したくない場合。 監視専用のデバイスや、混雑した地域での輻輳軽減に便利です。
- **トラッカー：** GPS 位置の発信だけを目的とする無人デバイス（車両、ペット、資産など）。 発信の合間はスリープしてバッテリーを節約します。
- **センサー：** 環境テレメトリ（気温、湿度、大気質）を報告する無人デバイス。 電力プロファイルはトラッカーと同様です。
- **TAK／TAK Tracker：** ATAK／WinTAK システムと相互運用する場合にのみ必要です。 詳しくは [TAK 連携](tak) を参照してください。

> 💡 **ヒント：** メッシュは、ほとんどのノードが**クライアント**または**ルーター**のときに最も良く機能します。 ミュートノードが多すぎるとメッシュの耐障害性が低下し、混雑した地域にルーターが多すぎると輻輳を招くことがあります。 目安としては、地域内のクライアント 5〜10 台につきルーター 1 台です。

### 暗号化の表示

ノードは、名前の横に暗号化ステータスのアイコンを表示します：

| アイコン     | 意味                                                  |
| -------- | --------------------------------------------------- |
| 🔒 ロック   | 通信は PKI（公開鍵基盤）を使用します。本人性が検証された、エンドツーエンドの暗号化です       |
| 🔓 ロック解除 | 通信は共有チャンネルの PSK を使用します。暗号化されていますが、本人性は個別には検証されていません |
| ⚠️ 不一致   | 公開鍵の不一致。前回確認時からノードの鍵が変わっています（信頼する前に調べてください）         |

> 💡 **ヒント：** PKI 暗号化（ファームウェア 2.5 以降）は、各ノードが固有の鍵ペアを持つため、チャンネル PSK より強力なセキュリティを提供します。 鍵の不一致の警告が表示された場合、そのノードはリセットされたか、侵害された可能性があります。

## クイック操作

ノードリストから、次のことができます：

- ノードを**タップ**すると詳細ページを表示します
- **長押し**でクイック操作を表示します：
  - お気に入りに追加／解除
  - 通知のミュート／解除
  - ダイレクトメッセージを送信
  - 経路をトレース
  - 無視／無視の解除
  - ノードを削除

## 絞り込みと並べ替え

### テキスト検索

検索欄に入力すると、名前または短縮名でノードを絞り込めます。 絞り込みは、入力に応じてリアルタイムで更新されます。

### 絞り込みトグル

| 絞り込み           | 説明                                                 |
| -------------- | -------------------------------------------------- |
| **オンラインのみ**    | 過去 2 時間以内に受信したノードのみを表示します                          |
| **直接のみ**       | 直接（中継されていない）接続のノードのみを表示します                         |
| **不明なノードを含む**  | まだユーザー情報を送信していないノードを表示します                          |
| **インフラを除外**    | インフラ役割のノード（ルーター、リピーター、ルーター・レイト、クライアント・ベース）を非表示にします |
| **MQTT を除外**   | MQTT のインターネットブリッジ経由でのみ受信したノードを非表示にします              |
| **無視したノードを表示** | 以前に非表示またはミュートにしたノードを表示します                          |

### 並べ替えオプション

| 並べ替え             | 説明                         |
| ---------------- | -------------------------- |
| **最後の通信**（デフォルト） | 最近受信したノードを先頭に表示します         |
| **アルファベット順**     | ノードの正式名称で並べ替えます            |
| **距離**           | 近いノードを先頭に表示します（位置情報の共有が必要） |
| **ホップ数**         | 中継ホップ数が少ないノードを先頭に表示します     |
| **チャンネル**        | チャンネルインデックスごとにグループ化します     |
| **MQTT 経由**      | MQTT 経由と無線受信でグループ化します      |
| **お気に入り**        | お気に入りのノードを先頭に表示します         |

## ホップごとのノード数

ノードリストのアプリバーにあるホップヒストグラムのアイコンをタップすると、各ホップ距離にいくつのノードがあるかを示す棒グラフが開きます（0 = 直接、1 = 中継 1 回、以下同様）。 グラフを**最後の通信**の期間（すべての期間、1 時間、8 時間、24 時間）で絞り込むと、現在のメッシュの様子と、より長い期間での様子を比較できます。 ローカルメッシュがどれだけ混雑し、どれだけ広がっているかを手早く把握できます。

## ノードの詳細

ノードをタップすると、詳しい情報を含む詳細ビューが開きます。 メトリクスとテレメトリの詳細については、[ノードメトリクス](node-metrics) を参照してください。

![ノードの詳細ビュー](../../assets/screenshots/nodes_node_list.png)

詳細画面には、デバイス情報、位置、操作ボタンが含まれます：

![ノードの詳細セクション](../../assets/screenshots/nodes_detail_section.png)

インラインのステータス表示で、主要なメトリクスをひと目で確認できます：

| 指標      | スクリーンショット                                                 |
| ------- | --------------------------------------------------------- |
| 信号品質    | ![信号](../../assets/screenshots/nodes_signal_info.png)     |
| バッテリー残量 | ![バッテリー](../../assets/screenshots/nodes_battery_info.png) |
| ホップ数    | ![ホップ](../../assets/screenshots/nodes_hops_info.png)      |
| 最後の通信   | ![最後の通信](../../assets/screenshots/nodes_last_heard.png)   |
| 距離      | ![距離](../../assets/screenshots/nodes_distance_info.png)   |

### デバイスのリンク（「購入はこちら」）

ノードのハードウェアが認識されると、詳細ビューに折りたたみ式の\*\*「購入はこちら」\*\*セクションが表示され、そのデバイスを購入したり詳しく知ったりできる場所（ベンダーの製品ページ、製品バリエーション、AliExpress・Amazon・対応小売店などの地域のマーケットプレイスの掲載）が、あなたの国に合わせて絞り込まれて表示されます。 各リンクは `msh.to` のリダイレクトサービスを通じて開きます。 一致するリンクがないデバイスでは、このセクションは表示されません。

すべてのリンクを一覧できる完全なディレクトリは、「**設定 → デバイスのリンク**」からも利用できます。

## 関連トピック

- [ノードメトリクス](node-metrics)：各ノードの詳細なテレメトリダッシュボード
- [メッセージとチャンネル](messages-and-channels)：ノードにダイレクトメッセージを送信
- [マップとウェイポイント](map-and-waypoints)：ノードの位置を地図上で確認
- [探索](discovery)：トポロジー探索のための経路トレースと隣接ノード情報
- [信号メーター](signal-meter)：信号バーの意味を理解する

---

