---
title: 設定：無線機とユーザー
parent: User Guide
nav_order: 7
last_updated: 2026-07-08
description: 無線機のハードウェア、LoRa プリセット、ユーザープロファイル、位置共有、電源管理、セキュリティを設定します。
aliases:
  - 設定
  - radio-config
  - user-config
  - lora
---

# 設定：無線機とユーザー

無線機のハードウェアと、ユーザーの識別情報のパラメーターを設定します。

## ユーザー設定

### ユーザープロファイル

| 設定項目     | 説明                                        |
| -------- | ----------------------------------------- |
| 正式名称     | 表示名（最大 39 文字）                             |
| 短縮名      | 4 文字の短縮名                                  |
| 免許を持つ運用者 | アマチュア無線の免許を持っている場合に有効にします（より高い出力が可能になります） |

### 変更を適用する

設定を変更したら、「**保存**」をタップして構成を無線機に書き込みます。 変更を適用するために、デバイスが再起動することがあります。

## 無線機の設定

### デバイスの設定

| 設定項目              | 説明                    | デフォルト  |
| ----------------- | --------------------- | ------ |
| 役割                | ノードの動作（クライアント、ルーターなど） | クライアント |
| 再ブロードキャストモード      | ノードがメッセージを再送信する方法     | すべて    |
| ノード情報のブロードキャスト（秒） | ノード情報をブロードキャストする間隔    | 10800  |
| ダブルタップボタン         | ボタンをダブルタップしたときの動作     | 無効     |

### LoRa設定

| 設定項目     | 説明                           | デフォルト       |
| -------- | ---------------------------- | ----------- |
| リージョン    | 周波数帯の規制リージョン                 | 未設定（要設定）    |
| モデムプリセット | 速度と距離のトレードオフ                 | LongFast    |
| ホップ数上限   | 再送信の最大ホップ数                   | 3           |
| 送信出力     | 送信出力（dBm）。0 = リージョンで許可された最大値 | 0（リージョン最大）  |
| 周波数オフセット | 周波数の微調整（MHz）                 | 0           |
| チャンネル帯域幅 | 帯域幅の設定                       | プリセットのデフォルト |

> ⚠️ **重要：** 送信する前に、必ずリージョンを設定する**必要があります**。 正しいリージョンを設定せずに運用すると、現地の無線規制に違反するおそれがあります。 詳しくは、meshtastic.org の [リージョン設定ガイド](https://meshtastic.org/docs/getting-started/initial-config) を参照してください。

### モデムプリセット

> 💡 **ヒント：** **SNR 限界**の値は意図的に負の数になっています。 LoRa はノイズフロア&#x3092;_&#x4E0B;回&#x308B;_&#x4FE1;号でも復調できるため、より負の大きい限界値ほど、そのプリセットは弱くノイズの多い信号に耐えられます（より遠くまで届きます）。 詳しい説明は、[信号メーターの仕組み](signal-meter) を参照してください。

| プリセット              | 距離                      | 速度                        | SNR 限界                   | 最適な用途                                                     |
| ------------------ | ----------------------- | ------------------------- | ------------------------ | --------------------------------------------------------- |
| Short Turbo        | ~1 km   | 21.9 kbps | −7.5 dB  | 見通しのある高密度な都市部。データ量の多い用途                                   |
| Short Fast         | ~3 km   | 10.9 kbps | −7.5 dB  | 都市の住宅街。数ブロック以内の建物                                         |
| Short Slow         | ~5 km   | 5.5 kbps  | −10 dB                   | 郊外の短距離。中程度の建物密度                                           |
| Medium Fast        | ~5 km   | 5.5 kbps  | −12.5 dB | 郊外エリア。中程度の建物密度                                            |
| Medium Slow        | ~8 km   | 1.1 kbps  | −15 dB                   | 郊外・地方。中程度の距離で低速                                           |
| Long Turbo         | ~10 km  | 4.4 kbps  | −12.5 dB | Long Fast と同程度の距離だが 500 kHz 帯域幅。スループットが速い                 |
| Long Fast          | ~10 km  | 1.1 kbps  | −17.5 dB | **一般用途（デフォルト）**：距離と速度のバランスが良い                             |
| Long Moderate      | ~20 km  | 0.34 kbps | −17.5 dB | 起伏のある地方。ときどき使う用途                                          |
| Lite Fast          | ~5 km   | 5.5 kbps  | −12.5 dB | EU 866 MHz SRD 帯（125 kHz 帯域幅）。Medium Fast に相当             |
| Lite Slow          | ~10 km  | 1.1 kbps  | −15 dB                   | EU 866 MHz SRD 帯（125 kHz 帯域幅）。Long Fast に相当               |
| Narrow Fast        | ~5 km   | 2.7 kbps  | −10 dB                   | EU 868 MHz 帯（62.5 kHz 帯域幅）。他のデバイスとの干渉を避ける |
| Narrow Slow        | ~10 km  | 1.1 kbps  | −12.5 dB | EU 868 MHz 帯（62.5 kHz 帯域幅）。Long Fast に相当  |
| ~~Long Slow~~      | ~30 km  | 0.18 kbps | −20 dB                   | ⚠️ **非推奨**：まだ選択できますが、将来のファームウェアリリースで削除される可能性があります         |
| ~~Very Long Slow~~ | ~40+ km | 0.09 kbps | −20 dB                   | ⚠️ **非推奨**：まだ選択できますが、将来のファームウェアリリースで削除される可能性があります         |

> ℹ️ **注意：** この表では、一般的な短い名前を使用しています。 アプリのプリセットのドロップダウンでは、**Short Range - Fast**、**Long Range - Fast**、**Lite - Fast**、**Narrow - Fast** のように表示されます。

#### モデムプリセットを選ぶ

モデムプリセットは、**距離**と**データ速度**の基本的なトレードオフを制御します：

- **遅いプリセット**は拡散をより多く使い、より弱い信号レベルでも復調できるようにします（SNR 限界が低い）。 これは、より遠くまで届く一方で、1 秒あたりのバイト数が少ないことを意味します。
- **速いプリセット**は 1 回の送信でより多くのデータを詰め込みますが、復調にはより強い信号が必要です。

**実用的な指針：**

- **都市部のメッシュ（多数のノード、短距離）：** **Long Fast**（デフォルト）または **Short Fast** を使用します。 速度が速いほど、多くのノードがチャンネルを共有するときの電波利用時間の輻輳が減ります。
- **地方・まばらなメッシュ（少数のノード、長距離）：** **Long Moderate** を使用します。 ノードが離れている場合は、速度よりも距離が重要です。
- **EU 866／868 MHz の規制対応：** **Lite Fast**、**Lite Slow**、**Narrow Fast**、**Narrow Slow** を使用します。これらは、より狭い帯域幅で EU の SRD／868 MHz 帯に最適化されています。
- **固定インフラのリンク：** 良好なアンテナと見通しがある専用のポイントツーポイントリンクには、**Short Turbo** または **Long Turbo** を使用します。
- **混在した環境：** **Long Fast** のままにします。これはコミュニティのデフォルトで、地域内の他のユーザーとの互換性を確保します。

> ⚠️ **重要：** 同じチャンネル上のすべてのノードは、同じモデムプリセットを使用する**必要があります**。 プリセットが一致しないノードは、同じ周波数と暗号化鍵を共有していても通信できません。

> 💡 **ヒント：** 上記の距離の目安は、平坦な地形と一般的なアンテナを前提としています。 高所（丘の上、屋上）にあると、実効的な距離が大幅に伸びます。 適切に設置された Long Fast のルーターは、地上に置かれた Long Slow のノードを上回ることがよくあります。

### 表示設定

| 設定項目       | 説明                                               |
| ---------- | ------------------------------------------------ |
| 画面のタイムアウト  | ディスプレイがスリープするまでの時間                               |
| 表示単位       | メートル法またはヤード・ポンド法                                 |
| OLED の種類   | 自動、SSD1306、SH1106、SH1107                         |
| コンパスの向き    | コンパス表示の回転オフセット（0°、90°、180°、270°）                 |
| ~~コンパスの北~~ | ⚠️ **非推奨**：コンパスの向きに置き換えられました。古いファームウェアではまだ表示されます |

### 位置情報設定

| 設定項目           | 説明                 |
| -------------- | ------------------ |
| GPS を有効化       | GPS の有効／無効         |
| GPS の更新間隔      | GPS 測位を取得する頻度      |
| 位置のブロードキャスト（秒） | 位置を共有する頻度          |
| スマート位置         | 移動に基づくブロードキャストを有効化 |
| 固定位置           | 手動で設定した位置を使用       |

### 電源設定

| 設定項目               | 説明                  |
| ------------------ | ------------------- |
| 省電力                | 低電力のスリープモードを有効化     |
| シャットダウンまでの時間（秒）    | アイドル時の自動シャットダウンタイマー |
| ADC 倍率             | バッテリー電圧の校正係数        |
| Bluetooth 待機時間（秒）  | 起動時に BLE 接続を待つ時間    |
| メッシュ SDS タイムアウト（秒） | スーパーディープスリープのタイムアウト |

### ネットワーク設定

| 設定項目        | 説明                      |
| ----------- | ----------------------- |
| WiFi を有効化   | WiFi 無線を有効化（ESP32 デバイス） |
| WiFi SSID   | 接続先のネットワーク名             |
| WiFi PSK    | ネットワークのパスワード            |
| NTP サーバー    | 時刻同期サーバー                |
| Syslog サーバー | リモートログサーバー              |

![IP アドレスの入力欄](../../assets/screenshots/settings_ipv4_field.png)

### Bluetooth 設定

| 設定項目           | 説明                            |
| -------------- | ----------------------------- |
| Bluetooth を有効化 | BLE 無線の有効／無効                  |
| ペアリングモード       | 固定 PIN、ランダム PIN、または PIN なし    |
| 固定 PIN         | ペアリング用の PIN コード（デフォルト：123456） |

### セキュリティ設定

| 設定項目            | 説明                                      |
| --------------- | --------------------------------------- |
| 公開鍵             | ノードの公開鍵（読み取り専用）                         |
| 管理者鍵            | リモート管理用の鍵                               |
| 秘密鍵             | ノードの秘密鍵（安全に取り扱ってください）                   |
| ~~管理チャンネルを有効化~~ | ⚠️ 削除されました：管理者キーを設定すると自動的に構成されるようになりました |
| デバッグログ          | シリアル／Bluetooth 経由でライブのデバッグログを出力         |
| シリアルを有効化        | シリアルコンソールへのアクセスを有効化（デバイスの設定から移動）        |
| 管理モード           | 管理者以外によるチャンネル変更を制限                      |

![パスワードの入力欄](../../assets/screenshots/settings_password_field.png)

設定には、標準的な設定コントロール（ドロップダウン、トグル、スライダー）を使用します：

| コントロール  | スクリーンショット                                                  |
| ------- | ---------------------------------------------------------- |
| ドロップダウン | ![ドロップダウン](../../assets/screenshots/settings_dropdown.png) |
| トグル     | ![トグル](../../assets/screenshots/settings_switch.png)       |
| スライダー   | ![スライダー](../../assets/screenshots/settings_slider.png)     |

## 関連トピック

- [設定：モジュールと管理](settings-module-admin)：オプションの機能モジュールとデバイスの管理
- [信号メーター](signal-meter)：モデムプリセットが信号品質のしきい値に与える影響
- [LoRa 設定](https://meshtastic.org/docs/configuration/radio/lora)：meshtastic.org にある詳細な LoRa 設定リファレンス
- [初期設定](https://meshtastic.org/docs/getting-started/initial-config)：meshtastic.org にあるリージョン設定ガイド

---

